Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych:    
DOCIEPLENIE BUDYNKU OSP W RYMANOWIE
+ wykonanie płytki odbojowej z kostki brukowej, wykonanie obróbek blacharskich, wymiana rur spustowych, wykonanie parapetów zewnętrznych, wykonanie cokołu kamieniem elewacyjnym.

1.1. Wymagania ogólne

1.1.1. Obowiązki Inwestora
-	Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy w całości i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.
-	Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

-      Zawiadomienie właściwych organów: 
1.1.2. Obowiązki Wykonawcy
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu, Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające.
Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.  Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy
Zabezpieczenie dostawy mediów
Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed:
A)	Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, chemikaliami.
B)	Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami
C)	Możliwością powstania pożaru
D)	Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym
Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót).
Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

1.1.3. Materiały i sprzęt
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację inspektora nadzoru lub inwestora
Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót
Składanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek
Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w  PN, warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora.

1.1.4. Transport
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora.  Każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów.

1.1.5. Wykonywanie robót
Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, i uzgodnieniami z inwestorem, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarze robót. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.

1.1.6. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy:  
atestów jakościowych wbudowanych elementów, 
      dokumenty pomiarów cech geometrycznych,
protokoły odbiorów robót,
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. 

1.1.7. Kontrola jakości robót
	Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony 	sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Projekt organizacji robót powinien zawierać:
terminy i sposób prowadzenia robót,
organizację ruchu na budowie,
oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót,
sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom.
    W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek :
wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości,
przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich jakości,
prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów,
wszystkie roboty i materiały oraz ich zmiana musi być uzgodniona z inwestorem.

Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych.  Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.1.8. Odbiór robót

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej .
Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , które w dalszym procesie realizacji zanikają.
Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.
Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie, zwołany najpóźniej 14 dni po upływie okresu gwarancyjnego.

1.1.9. Dokumenty do odbioru robót

Do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty:
Receptury i ustalenia technologiczne
Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych
Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru
Sprawozdanie techniczne
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót,
zestawienie zmian wprowadzonych oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany,
uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
datę rozpoczęcia i zakończenia robót

1.1.10. Tok postępowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza na piśmie i jednocześnie przekazuje Inwestorowi obiekt do użytkowania.
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Odbierając Ilość i jakość zakończonych robót oraz dokonując oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.  Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót  z umową.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru.
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe.
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymagań - to roboty te wyłącza z odbioru.
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.  

1.2. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych polegających na dociepleniu  elewacji budynku OSP W RYMANOWIE + wykonanie płytki odbojowej z kostki brukowej, wykonanie obróbek blacharskich, wymiana rur spustowych, wykonanie parapetów zewnętrznych, wykonanie cokołu kamieniem elewacyjnym
.  Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.
1.3. Zakres robót

1.3.1. DOCIEPLENIE ŚCIAN METODĄ LEKKĄ – MOKRĄ np. system VWS Ceresit.

-	Izolacja cieplna ścian ze styropianu samogasnącego EPS 70 o gr. 12cm 
-	Izolacja cieplna cokołu ze styropianu samogasnącego EPS 70 o gr. 8cm
-     Izolacja cieplna ościeży ze styropianu samogasnącego EPS 70 o gr. 5cm
-     Tynk zewnętrzny z gotowych mas tynkarskich akrylowych cieńkowarstwowych  
       np.Ceresit , kolor ustalić z inwestorem
1.3.2. WYKONANIE COKOŁU Z KAMIENIA ELEWACYJNEGO

- Licowanie ścian kamieniem elewacyjnym – kolor ustalić z inwestorem

1.3.3. WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH

- Wykonanie  obróbek blacharskich na krawędzi dachu z blachy ocynkowanej 

1.3.4. WYMIANA RUR SPUSTOWYCH NA RURY 

- Wymiana stalowych rur na rury spustowe PCV 110mm – kolor ustalić z inwestorem

1.3.5. WYKONANIE PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH

- Wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej- kolor ustalić z inwestorem

1.3.6. WYKONANIE PŁYTKI ODBOJOWEJ Z KOSTKI BRUKOWEJ

- Wykonanie płytki odbojowej z kostki brukowej 6cm na podsypce piaskowej 8cm,obrzeż betonowe 20x6cm

                    INSTRUKCJA WYKONANIA OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

        Podłoże powinno być nośne, czyste, równe i suche. Bardzo chłonne podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym wchodzącym w skład przyjętego systemu ociepleń. Powłoki i powierzchnie luźno przylegające należy zeskrobać, ubytki uzupełnić zaprawą cementowo wapienną marki M30. Prace dociepleniowe należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza oraz podłoża od 5°C do 25°C. Ściany należy osłaniać przed bezpośrednim działaniem słońca i wiatru. Na docieplenie powinny być stosowane płyty styropianowe EPS 70 o gęstości minimum 15 kg/m3 o grubości 12cm i wymiarach 50 cm x 100 cm. Na docieplenie cokołu powinny być stosowane płyty styropianowe EPS 70 o gęstości minimum 15 kg/m3 o grubości 8cm i wymiarach 50 cm x 100 cm.
                     Przed przystąpieniem do mocowania płyt zamontować listwy cokołowe o grubości warstwy izolacyjnej na styropianie 12cm i  na styropianie 8cm. Mocowanie płyt wykonywać klejem przyjętego systemu ocieplenia. Klej należy nakładać na całej krawędzi płyty oraz 6 do 8 placków równomiernie rozłożonych na jej powierzchni. Następnie płytę przyłożyć do ściany i docisnąć do żądanego położenia. Ilość i sposób nałożenia zaprawy klejowej powinna być tak dobrana by uzyskać równomierne przyklejenie co najmniej 60 % powierzchni izolacji. Wzmocnienie mocowania klejem wykonać kołkami rozporowymi w ilości co najmniej 4 szt. na 1 m2 głębokość osadzania dybli powinna wynosić co najmniej 5 cm w warstwie konstrukcyjnej ściany. Po mocowaniu płyt wyrównać ich powierzchnię zaprawą klejową warstwą około 3 mm. Naroża okien i drzwiowe zazbroić paskami siatki z włókna szklanego o wymiarach 50 cm x 30 cm. Narożniki wypukłe ochronić kątownikami aluminiowymi z siatką z włókna szklanego. Stosować przerwy technologiczne między kolejnymi warstwami ocieplenia wynoszącą minimum  24 godz. W następnej kolejności wykonać warstwę zbrojną z systemowej zaprawy klejowej na przygotowanej powierzchni izolacyjnej. W naniesioną zaprawę klejową należy wtopić siatkę z włókien szklanych. Siatkę nakładać pasami z zachowaniem 10 cm zakładu. Na narożach budynku siatkę owinąć obustronnie na szerokość 20 cm. Wtopioną siatkę należy zaszpachlować na gładko. Grubość tej warstwy powinna wynieść około 2 mm. Po min. 3-dniowej przerwie technologicznej należy przystąpić do gruntowania a następnie po wyschnięciu gruntu do nałożenia ostatniej warstwy, a mianowicie kolorowego tynku akrylowego cienkowarstwowego, kolor ustalić z inwestorem .

Oraz Zgodnie z załączonym przedmiarem robót i zakresem czynności przypadającym na daną pozycję kosztorysową.

1.4.  Materiały
- styropian odmiany EPS-70 gr. 12cm i 8cm 
- tynk akrylowy cienkowarstwowy Ceresie – kolor ustalić z inwestorem
- kleje do wykonania ocieplenia, materiały pomocnicze oraz wyprawy tynkarskie w   
  systemie jednego producenta – SYSTEM VWS CERESIT
- kamień elewacyjny 
- kleje systemowa do mocowania kamienia
- blach płaska ocynkowana
- blacha płaska powlekana
- rury spustowe PCV 110mm
- kostka brukowa 6cm
- obrzeża betonowe 20x6cm
- piasek
- kratki wentylacyjne

          Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z obowiązującymi 
  normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz 
  akceptację inspektora nadzoru.